Koralle TwiggyPlus Trennwand

Trennwand für Pendeltüren und Falttüren

Rahmenkonstruktion aus Strangpreß-Aluminiumprofilen

Nach DIN EN 12020.

Verglasung mit Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)

Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm

15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)

Verstellbereich : 980 – 1000 mm

Schenkellänge des

Duschbereichs : 990 – 1010 mm

Höhe : 2000mm

Glasstärke : 6mm

Fabrikat : Koralle TwiggyPlus

Typ : WW 100

Artikelnummer : VZ00710020….1

Ausführung:

Profil Silber Matt : A

ESG-Echtglas Transparent : A