Koralle TwiggyPlus WalkIn,

Rahmenkonstruktion aus Strangpreß-Aluminiumprofilen

Nach DIN EN 12020.

Verglasung mit Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)

Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm

15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)

Höhe : 1000 – 2000mm

Breite : 250 – 1400mm

Glasstärke : 6mm

Fabrikat : Koralle TwiggyPlus

Typ : WW

Artikelnummer : VZ0070

Ausführung:

Profil Silber Matt : A

ESG-Echtglas Transparent : A