Koralle TwiggyPlus Eckdusche 2 - teilig

Falteckdusche 2 - teilig - Halbteil

Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen,

Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar,

mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar – im Lieferumfang enthalten,

Türen öffnen nach innen und außen,

mit Hebe-Senk-Mechanismus,

Rahmenkonstruktion aus Strangpreß-Aluminiumprofilen

Nach DIN EN 12020.

Verglasung mit Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)

Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm

15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)

Schenkel : links/rechts

Verstellbereich : 715 – 735 mm

Schenkellänge der

Eingebauten Wanne : 735 – 755 mm

Schwenkbereich

der Flügel SA/SI : 320mm/350mm

Einstiegsbreite : 895mm

Höhe : 1850mm

Glasstärke : 6mm

Fabrikat : Koralle TwiggyPlus

Typ : ETF 75

Artikelnummer : VZ19907518….1

Ausführung:

Profil Silber Matt : A

ESG-Echtglas Transparent : A